NAHRÁVÁNÍ SOFTWARE DO ČASOMÍRY
..............................
https://www.fstimer.cz

******************************
* Instalace Maple DFU driver *
******************************

Nainstalovat serial ovladače pro Maple Mini a to jako správce (pravé tlačítko na soubor install_drivers.bat a Spustit jako správce).

Cesta k souboru: install › drivers › win › install_drivers.bat

**********************
* Instalace JAVA JRE *
**********************

Nemáte-li nainstalovaný runtime JAVA JRE/JDK, proveďte jeho instalaci. JAVA JRE je nezbytný pro upload firmware do časomíry.

ZIP archiv s JRE
================

Máte-li stažený ZIP archiv s JRE, naleznete instalační soubor v následující cestě ZIP archivu.

  * install › jre › jre-xxxxx-windows-x64.exe

ZIP archiv bez JRE
==================

V případě, že jste si stáhli ZIP archiv bez JRE, stáhněte si a nainstalujte ze stránek java.com.

  * https://java.com/en/download/

*****************************************************
* Připojení časomíry k PC a získání čísla COM portu *
*****************************************************

Připojte časomíru k PC pomocí micro USB kabelu. Nyní by měla proběhnout instalace zařízení, software ovladače jsme nainstalovali v předchozím kroku.

Mohou nastat dvě situace, ve Správce zařízení se buď zobrazí nový COM port (např. COM8) v sekci Porty (COM a LPT) nebo se zobrazí zařízení libusb-win32-devices › Maple DFU.

LIBUSB WIN32 DEVICE
===================

Zařízení jako libusb-win32-devices › Maple DFU se zobrazí v případě, že je časomíra (mikropočítač Maple Mini) poprvé připojena k PC a nebyl do něj nahrán žádný software (program/firmware/sketch).

COM PORT
========

Zařízení jako port COM se ve Správci zařízení v sekci Porty (COM a LPT) zobrazí v případě, že se nejedná o první připojení časomíry (mikropočítač Maple Mini) k PC a má již nějaký nahraný SW.

**********************
* Nahrávání firmware *
********************** 

Upravte soubor upload-X.X.X.bat, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Upravit.

Je-li zařízení identifikováno jako COM PORT upravte číslo portu, jinak nastavte neexistující port (obvykle můžete ponechat COM99).

------------------
set COM_PORT=COM99
------------------

Po úpravě, spusťte soubor upload-X.X.X.bat a mělo by se provést nahrání SW do časomíry.